
    |------------------------------------------------------------------|
    | (c)Copyright PANORAMA Group 1991-2009 All Rights Reserved        |
    |                        www.gisinfo.ru                            |
    |------------------------------------------------------------------|
    |                                                                  |
    |                      Техническая поддержка:                      |
    |                                                                  |
    |     +7-496-519-40-83  +7-903-725-19-91  +7-905-530-34-64         |
    |                                                                  |
    |------------------------------------------------------------------|
    |  Каталог   |               Содержание                            | 
    |------------------------------------------------------------------|
    |  PanEdit10 | Инсталляционный  комплект векторизатора             |
    |            | "Панорама-Редактор" v.10.4.0                        |
    |            | Запуск инсталляции - setup.exe.                     |
    |____________|_____________________________________________________|

Особенности установки и работы.
-----------------------------------

1) Для работы программного обеспечения версии 10.х в 64-разрядной ОС 
необходимо установить специальный  драйвер ключа защиты, который 
не устанавливается автоматически при инсталляции программного обеспечения.
Инсталляция данного драйвера ключа защиты находится на инсталляционном
диске программного обеспечения в разделе:
"\System\WinKey5-x64\".

Перед установкой драйвера ключа для 64-разрядной системы необходимо
убедиться в отсутствии в системе уже установленного драйвера Guardant
другой версии. Если указанный драйвер есть в системе, необходимо
деинсталлировать его, затем перезагрузить систему и установить драйвер
ключа для 64-разрядной системы.

2) Перед работой с программным обеспечением версии 10.х необходимо проверить 
в настройках операционной системы опции "Функции предотвращения выполнения 
данных (DEP)". Для этого Вам необходмо войти в установку опций указанной 
функции (Пуск / Настройка / Панель управления / Система / Дополнительные / 
Быстродействие / Параметры / Предотвращение выполнения данных (DEP))
и установить опцию "Включить DEP только для основных программ и служб Windows". 
Либо, если необходимо сохранить другую опцию, добавить устанавливаемое 
программное обеспечение в доверенную зону.

Что нового:

------------------------------------------------------------
30.04.09     Версия 10.4.0
------------------------------------------------------------

1). Доработана задача Геодезический редактор:
  - режимы, предназначенные для формирования МЕЖЕВОГО ПЛАНА, сведены 
    отдельную панель;
  - разработаны новые режимы формирования межевого плана (для 
    выбранного объекта - земельный участок; для набора объектов - 
    многоконтурный участок; для выделенных объектов подерживается 
    два варианта формирования межевого плана: все выделенные объекты 
    в один отчет - обработка комбинированного варианта кадастровых 
    работ для вновь образованных и уточненных участков);
  - для каждого выделенного объекта свой отчет - потоковая обработка
    однотипных участков (например, в садовом товариществе);
  - разработаны новые режимы, обеспечивающие чтение и запись данных в файл
    формата XML (структура файлов соответствует системе кадастра недвижимости);
  - доработан режим "Редактирование УЧЕТНЫХ ДАННЫХ семантика", ориентированный 
    на ввод сведения, необходимых для заполнения разделов Межевого плана;
  - доработан режим "Формирование МЕЖЕВОГО ПЛАНА" с целью повторного использования
    ранее введенных сведений;
  - доработаны режимы формирования отчетов и шаблоны отчетов;
  - доработан режим "Формирование изображений для графической части межевого
    плана", обеспечивающий выбор фрагмента карты и контроль его размеров;
  - разработан режим "Обновление каталог координат по данным файла PNT";
  - доработан режим "Сформировать сводный протокол GPS-измерений", с целью
    использованяи каталога координат для выбора пунктов ГГС;
  - разработан режим "Создание схемы базовых станций", предназначенный для
    формирования схемы GPS-измерений, с масштабированием базисных направлений. 

    Доработано руководство пользователя по формированию межевого плана (MejPlan.doc). 
    Для обработки геодезических измерений разработан отдельный цифровой 
    классификатор карты survey.rsc (скачать). В него включены слои и объекты, 
    обеспечивающие качественное оформление схем и чертежей для межевого плана 
    и других землеустроительных документов в соответствии с документом
    "Методические рекомендации по условным знакам для отображения 
    кадастровых сведений на кадастровых картах и иных кадастровых документах".

    Разработаны средства формирования отчетов для многоконтурного земельного участка. 
    Реализовано автоматизированное заполнение отчета с формированием одного 
    или нескольких межевых планов. Улучшен механизм обработки уточненных 
    земельных участков. Разработаны новые режимы, обеспечивающие 
    автоматизированное формирование схемы геодезических построений 
    при выполнении спутниковых измерений.

2). Доработана задача Граф дорог. Добавлен режим для формирования запретов 
  поворотов и разворотов в виде таблицы переходов на перекрестках. 
  Поиск кратчайших маршрутов выполняется с учетом организации движения 
  на перекрестках.

3). Доработана задача GPS\ГЛОНАСС монитор. Добавлена обработка приемника 
  Garmin GPSmap 76 CS (подкление через USB). Обеспечено чтение с устройства 
  путевых точек, маршрутов, trackLog'а, работа в режиме АЛЬМАНАХ и запись 
  на устройство выделенных точечных объектов.

4). Значительно улучшена поддержка формата S57:
  - реализованы все процедуры отображения стандартных объектов;
  - дополнен и исправлен классификатор по правилам формата S57;
  - реализована поддержка национального языка;
  - при импорте карты из S57 обрабатываются символьные семантики
    длиной более 256 байт.

5). Доработана задача Легенда карты. Добавлено отображение списка карт 
   на закладке Классификатор. Добавлена возможность убрать 
   пользовательскую карту из документа, добавить ее в документ, 
   изменить параметры пользовательской карты (режимы: Редактирование,
   Выбор объекта, Состав объектов и т.д.), а также управлять отображением 
   пользовательской карты в составе документа (всплывающее меню 
   по правой кнопке мыши над списком карт).

6). Добавлена возможность открытия на ГИС Сервере 2008 (версии 1.1.4 и позже)
   проекта данных (MPT), включающего в себя список карт, растров и матриц. 

7). В задаче Построение координатной сети на район работ добавлена возможность
   построения геодезической сети в СК95 (ранее в СК42 и WGS84).

8). В импорт файлов TIFF добавлена обработка алгоритма сжатия FAX CCITT Group 3.

9). Обновлены классификаторы для цифровых навигационных карт
   и планов городов, создаваемых по программе ГЛОНАСС 
   (Road10.rsc, Road25.rsc, Map10000.rsc).

------------------------------------------------------------
10.03.09     Версия 10.3.1
------------------------------------------------------------

1). Доработана задача "Импорт GPS-координат в формате 
 NMEA0183". Добавлена обработка сообщений c GPS-приемников 
 системы ГЛОНАСС и совместной системы ГЛОНАСС+GPS.

------------------------------------------------------------
24.02.09     Версия 10.3.0
------------------------------------------------------------

1). Разработана новая задача Граф дорог. В задачу включены режимы
  автоматизированного создания, редактирования и поиска маршрутов 
  по графу дорог. Граф дорог создается по объектам дорожной сети. 
  Средства редактирования графа дорог предназначены для добавления 
  узлов и дуг графа, для  уточнения графа в местах многоуровневых 
  развязок и для формирования запретов поворотов. Минимальные маршруты
  определяются между двумя узлами или между набором узлов сети.
  Расчеты по сети ускорены более, чем в два раза.  

2). Добавлены новые конверторы для импорта векторных данных в 
  формате KML и экспорта карты в формат KML. Вызов через меню
  Файл\Импорт из и Файл\Экспорт в.

3). Добавлено новое свойство карты - прозрачность. Для настройки
  совместного отображения перекрывающихся векторных карт, растров и
  матриц для векторных карт может быть установлена степень прозрачности
  от 0 (невидимая карта) до 100 (непрозрачная карта) - дополнительно
  к управлению степенью прозрачности растров и матриц. Кроме того,
  обеспечивается управление яркостью и контрастностью цветов отдельных
  карт для цветового выделения наиболее важной информации.

4). Добавлены средства поиска объектов карт по адресу и поиск 
  перекрестков улиц по их названиям.

5). Доработана задача Геодезический редактор. Уточнены процедуры 
  формирования МЕЖЕВОГО ПЛАНА в соответствии с Приказом 
  Минэкономразвития России № 412 от 24.11.2008 г.
    Доработаны шаблоны отчетов и алгоритмы их заполнения. Доработано
  руководство пользователя по Формированию межевого плана.

6). Обновлены классификаторы для цифровых навигационных карт
  и планов городов, создаваемых по программе ГЛОНАСС 
  (Road10.rsc и Road25.rsc).

------------------------------------------------------------
21.01.09     Версия 10.2.2
------------------------------------------------------------

1). Доработана задача Геодезический редактор. Уточнены шаблоны
  и процедуры формирования МЕЖЕВОГО ПЛАНА в соответствии 
  с Приказом Минэкономразвития России № 412 от 24.11.2008 г.).

2). Обновлены классификаторы для цифровых навигационных карт
  и планов городов, создаваемых по программе ГЛОНАСС 
  (Road10.rsc и Road25.rsc).


------------------------------------------------------------
21.01.09     Версия 10.2.2
------------------------------------------------------------

1). Доработана задача Геодезический редактор. Уточнены шаблоны
  и процедуры формирования МЕЖЕВОГО ПЛАНА в соответствии 
  с Приказом Минэкономразвития России № 412 от 24.11.2008 г.).

2). Обновлены классификаторы для цифровых навигационных карт
  и планов городов, создаваемых по программе ГЛОНАСС 
  Road10.rsc, Road25.rsc и Map10000.rsc.

------------------------------------------------------------
11.01.09     Версия 10.2.1
------------------------------------------------------------

1). В задаче Геодезический редактор реализовано формирование 
  МЕЖЕВОГО ПЛАНА в соответствии с Приказом Минэкономразвития 
  России № 412 от 24.11.2008 г.). Добавлены новые шаблоны
  отчетных документов и дополнен классификатор map500.rsc.
    Изменен режим "Сохранение выделенных пикетов в файл TPR". 
  Добавлена возможность сохранения информации о высотах пикетных 
  точек в виде превышений. Для расчета используется информации 
  из координаты Н точки стояния и координаты Н пикетов.

2). Обновлена программа импорта данных в Польском формате (MP). 
  Расширен состав обрабатываемого классификатора объектов,
  добавлены чтение и запись адресов объектов.

3). Доработана задача Контроль качества векторной карты. В контроле 
  самопересечений (петель) добавлен новый параметр Порог для определения
  ошибки в мм на карте. Позволяет находить на контуре объекта
  острые острые выступы и впадины, не имеющие самопересечения контура.

4). В конвертор из формата SHP добавлена обработка координаты Z 
  (PolyLineZ, PolygonZ, PointZ).

5). В состав инсталляции включены классификаторы планов городов
  масштабов 1:2 000 и 1:500 на английском языке - Map2000.engl.rsc
  и Map500.engl.rsc.

------------------------------------------------------------
28.11.08     Версия 10.2.0
------------------------------------------------------------

1). Доработана задача Менеджер карт. Ускорен процесс автозаполнения 
  Дерева карт при автоматическом поиске файлов на диске. Добавлена форма 
  отображения процесса при автоматическом поиске файлов. Реализована 
  возможность прерывания процесса при длительном поиске файлов.

2). Доработана задача "Импорт геодезических измерений с приборов".
  Добавлена возможность формирования произвольной конфигурации хода по всем
  станциям (не зависимо от порядка их наблюдения). Добавлена возможность 
  импортировать углы в градах. Предусмотрена возможность считывания 
  превышений для формата REC500.

3). Доработана задача "Загрузка координат из текстового файла" 
  (меню Файл\Импорт из..\Файлы XYH (TXT). Добавлена возможность импорта
  семантических характеристик, записанных через разделитель в строке с
  координатами.

4). В задаче Редактор карты добавлена возможность создания и редактирования
  подписей в кодировке UNICODE. Данная возможность обеспечивает применение
  шрифтов с символами национального алфавита на локализованных 
  версиях ОС Windows.

------------------------------------------------------------
29.09.08     Версия 10.1.10
------------------------------------------------------------

1). Добавлена загрузка изображений MrSid (*.sid, *.jp2 *.ntf) в 
  растровую карту (RSW). Вызов осуществляется из меню 
  Файл\Импорт из\Растры MrSid(SID,JPEG2000,NITF).

2). Устранены различные замечания в блоке геодезических задач.

------------------------------------------------------------
11.08.08     Версия 10.1.9
------------------------------------------------------------

1). Разработана новая задача "Импорт данных из OziExplorer
  (WPT,RTE,PLT,EVT). Вызов из меню "Файл\Импорт из".

2). Доработаны средства импорта и экспорта растровых данных.
  При импорте данных добавлена обработка файла привязки
  OziExplorer(*.map).
  При сохранении изображения карты в набор растров добавлена возможность
  автоматического формирование имени растра по названию листа карты.

3). Доработан блок геодезических задач.
    Добавлены новые функции и режимы:
  - При формирование отчетов, в окне "Печать документа"
    выводятся размеры схемы на печать (после изменения
    размеров схемы стрелками вверх/вниз). Размерами 
    области печати можно управлять кнопками больше/меньше 
    и прямым редактированием размеров по горизонтали и    вертикали.
  - При Формировании абрисов поворотных точек появилась
    возможность автоматического подбора масштаба
    изображения для каждого абриса в отдельности. 
    Данная возможность обеспечивает фиксированную высоту
    подписей оформления.
  - При формировании файла TEO обеспечена возможность
    обработки объекта состоящего из трёх точек. 
    Реализован тип хода «свободный».
  - При вычислении координат линейной засечкой от трех
    точек, добавлена возможность управления величиной
    допустимого СКО уравнивания.
  - Добавлен новый режим "Построение буферной зоны вдоль
    линейного объекта".
  - В диалоге: «Уравнивание полигонометрического хода»
    добавлен новый режим "Строгое уравнивание коррелатным
    способом системы ходов". Диалог обеспечивает уравнивание 
    методом наименьших квадратов системы полигонометрических 
    ходов разомкнутого типа. Уравнивание производится 
    коррелатным способом. 
    Обеспечивается оценка точности вычислений с выдачей 
    результатов в отчет.

------------------------------------------------------------
17.07.08     Версия 10.1.8
------------------------------------------------------------

1). Добавлена возможность сохранения изображения карты в формат JPEG.

2). Доработана задача "Подключение GPS-приемника". 
   Улучшена поддержка Garmin GpsMap 60CX в режимах чтение и запись 
   путевых точек.

3). В диалоге Редактирование семантики списка объетов добавлена
   сортировка записей по значениям указанной семантики.

